**2-Wand-Duschhandlauf Be-Line® anthrazit**

Aluminium pulverbeschichtet anthrazit-metallic

Ø 35 mit ergonomischer, flacher Vorderseite

Artikelnummer: **511941C**

Ausschreibungstext

2-Wand-Handlauf Be-Line® Ø 35 für WC, Dusche oder Wanne.

Bietet Halt und Stütze im Stehen für bewegungseingeschränkte Personen.

Hilft beim sicheren Betreten und Bewegen in der Dusche sowie beim Ein- und Ausstieg aus der Wanne.

Hilft in WC-Räumen mit UP-Spülkasten oder Druckspülung beim Transfer zwischen Rollstuhl und WC.

Aluminiumrohr, Materialstärke 3 mm, Halterungen aus Aluminium massiv.

Abgerundetes Profil Ø 35 mit ergonomischer, flacher Vorderseite: verhindert Verdrehen der Hand am Griff und gewährleistet optimale Griffsicherheit.

Oberfläche Aluminium pulverbeschichtet anthrazit-metallic für visuell kontrastierende Gestaltung zur Wand.

Homogene Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene.

38 mm Abstand zwischen Griff und Wand: Minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko von Knochenbrüchen bei Stürzen.

Wand-Duschhandlauf mit verdeckten Befestigungen.

Edelstahlschrauben Ø 8 x 70 mm für Massivwand im Lieferumfang enthalten.

Maße: 695 x 695 mm.

Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg.

30 Jahre Garantie auf die Stange, CE-Kennzeichnung.