**Be-Line® 2-Wand-Duschhandlauf weiß**

Aluminium pulverbeschichtet matt weiß

Ø 35 mit ergonomischer, flacher Vorderseite

Artikelnummer: **511941W**

Ausschreibungstext

Be-Line® 2-Wand-Duschhandlauf Ø 35 für WC, Dusche oder Wanne.

Bietet Halt und Stütze im Stehen für bewegungseingeschränkte Personen.

Hilft beim sicheren Betreten und Bewegen in der Dusche sowie beim Ein- und Ausstieg aus der Wanne.

Hilft in WC-Räumen mit UP-Spülkasten oder Druckspülung beim Transfer zwischen Rollstuhl und WC.

Aluminiumrohr, Materialstärke 3 mm, Halterungen aus Aluminium massiv.

Abgerundetes Profil Ø 35 mit ergonomischer, flacher Vorderseite: verhindert Verdrehen der Hand am Griff und gewährleistet optimale Griffsicherheit.

Oberfläche Aluminium pulverbeschichtet matt weiß für visuell kontrastierende Gestaltung zur Wand.

Homogene Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene.

38 mm Abstand zwischen Griff und Wand: Minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko von Knochenbrüchen bei Stürzen.

Wand-Duschhandlauf mit verdeckten Befestigungen.

Edelstahlschrauben Ø 8 x 70 mm für Massivwand im Lieferumfang enthalten.

Antibakterielle Behandlung: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum.

Maße: 695 x 695 mm.

Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg.

30 Jahre Garantie auf die Stange, CE-Kennzeichnung.