**Brausestange gerade Be-Line® anthrazit mit Schieber**

Aluminium pulverbeschichtet anthrazit-metallic

Ø 35 mit ergonomischer, flacher Vorderseite

Artikelnummer: **511946C**

Ausschreibungstext

Brausestange gerade Be-Line® Ø 35 mit Halterung für Handbrause für bewegungseingeschränkte Personen.

Dient als vertikaler Haltegriff und Brausestange.

Brauseschieber anthrazit-metallic mit ergonomischem Bediengriff.

Ergänzbar durch abnehmbare Seifenablage (separat zu bestellen).

Aluminiumrohr, Materialstärke 3 mm, Halterungen aus Aluminium massiv.

Abgerundetes Profil Ø 35 mit ergonomischer, flacher Vorderseite: verhindert Verdrehen der Hand am Griff und gewährleistet optimale Griffsicherheit.

Oberfläche Aluminium pulverbeschichtet anthrazit-metallic für visuell kontrastierende Gestaltung zu hellen Wänden.

Homogene Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene.

38 mm Abstand zwischen Griff und Wand: Minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko von Knochenbrüchen bei Stürzen.

Verdeckte Befestigung.

Edelstahlschrauben Ø 8 x 70 mm für Massivwand im Lieferumfang enthalten.

Höhe: 1.050 mm.

Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg.

30 Jahre Garantie auf die Stange, CE-Kennzeichnung.