**Waschtisch FRAJU PMR zur Wandmontage**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert

Mit Hahnloch Ø 35 mittig

Artikelnummer: **121440**

Ausschreibungstext

Waschtisch für Wandmontage, 620 x 505 mm.

Waschtisch für bewegungseingeschränkte Personen geeignet.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche satiniert.

Materialstärke: Innenkörper 1,2 mm und Rand 1,5 mm.

Kanten abgerundet.

Mit Hahnloch Ø 35 mittig.

Mit Ablaufventil 1 1/4".

Ohne Überlauf.

Mit Befestigungsmaterial.

CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688.

Gewicht: 5 kg.

30 Jahre Garantie.