**WC 700 S TC wandhängend**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert - Vandalengeschützt

Artikelnummer: **160710**

Ausschreibungstext

Wandhängendes Tiefspül-WC für Hinterwandmontage über begehbaren Versorgungsraum.

Mit verlängertem Becken 700 mm für komfortable Nutzung durch bewegungseingeschränkte Personen.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche satiniert.

Materialstärke: 1,5 mm.

Tiefgezogenes Becken ohne Schweißnähte für einfache Reinigung und optimale Hygiene.

Pflegeleicht durch gerundete Kanten und polierte Beckeninnenseite.

Mit verdecktem, umlaufenden Spülrand.

Spülrohranschluss waagerecht Ø 55 mm.

Abgang waagerecht Ø 100 mm.

Wasserersparnis: Betrieb mit Spülmengen ab 4 l möglich.

Zuschneidbare Gewindestange 200 mm (andere Längen auf Anfrage).

Körper unten geschlossen.

CE-Kennzeichnung. Spülverhalten mit Spülmenge 4 l gemäß EN 997.

Gewicht: 16,5 kg.

30 Jahre Garantie.