**Handwaschbecken SXS mechanisch**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert - Kniebetätigung - Mit Rückwand

Ohne Armatur

Artikelnummer: **181320**

Ausschreibungstext

Handwaschbecken für Wandmontage.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Materialstärke: 0,8 mm.

Kanten abgerundet.

Mit Rückwand.

Ohne Armatur.

Erhältlich als Komplettversion mit Armatur und Vormischer (Art. 182310).

Eingeprägter, flacher Siebablauf, ohne Schraube: reinigungsfreundlich und vandalengeschützt.

Ohne Überlauf.

Mit Befestigungsmaterial.

CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688.

Gewicht: 4,3 kg.

30 Jahre Garantie.