**Handwaschbecken SXS mechanisch**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert - Kniebetätigung - Ohne Rückwand

Mit Armatur und Vormischer

Artikelnummer: **182310**

Ausschreibungstext

Handwaschbecken für Wandmontage mit Kniebetätigung.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Materialstärke: 0,8 mm.

Kanten abgerundet.

Ohne Rückwand.

Mit Schwanenhalsauslauf, Selbstschlussventil mit besonders leichter Betätigung und 7 Sekunden Laufzeit und Vormischer mit Rücklaufverhinderern.

Auch ohne Armatur erhältlich (Art. 181310).

Eingeprägter, flacher Siebablauf, ohne Schraube: reinigungsfreundlich und vandalengeschützt.

Wasserersparnis: Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min.

Maximale Hygiene: kein Handkontakt mit der Armatur.

Ohne Überlauf.

Mit Befestigungsmaterial.

CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688.

Gewicht: 4,3 kg.

30 Jahre Garantie.