**Handwaschbecken SXS elektronisch**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert - elektronisch - Mit Rückwand

Mit Armatur und Seifenspender

Artikelnummer: **184320**

Ausschreibungstext

Handwaschbecken für Wandmontage mit elektronischer Betätigung.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Materialstärke: 1 mm.

Kanten abgerundet.

Mit Rückwand.

Mit elektronischer Mischbatterie, integrierter Batterie und Magnetventil und Spender für Seife bzw. hydroalkoholisches Desinfektionsgel aus Messing verchromt.

Mit Ablaufventil 1 1/4". Ohne Überlauf.

Wasserersparnis: Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min.

Maximale Hygiene: kein Handkontakt mit der Armatur, totraumfreies Magnetventil, automatische Hygienespülung gegen Bakterienwachstum.

Mit Befestigungsmaterial.

CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688.

Gewicht: 4,1 kg.

30 Jahre Garantie.