**Duschelement SECURITHERM**

Selbstschließend mit Thermostat, Komfort 10 l/min

Anschluss von hinten, Duschkopf fest, Edelstahl

Artikelnummer: **792313CF**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Duschelement mit Thermostat:

Gehäuse aus Edelstahl satiniert für Aufputzmontage, große Ausführung.

Anschluss verdeckt mit flexiblen Schläuchen G 1/2B.

Thermostat-Mischbatterie für Brause SECURITHERM.

Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C;

1. Temperaturanschlag bei 38 °C, 2. Anschlag bei 41 °C.

Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Ausfall der Kalt- oder Warmwasserversorgung.

Geeignet für thermische Desinfektionen.

Besonders leichte Betätigung.

Laufzeit ~30 Sek.

Durchflussmenge 10 l/min bei 3 bar.

Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler.

Mit Vorabsperrungen G 1/2B.

Verdeckte Befestigungen.

Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Duschelement geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.