**S-Anschluss**

Verstellbarkeit 12 mm, Standard, STOP/CHECK-Funktion

G 1/2B x G 3/4B, L. 62 mm, 2 Stück

Artikelnummer: **855755.2P**

Ausschreibungstext

Standard S-Anschluss 12 mm.

G 1/2B x G 3/4B.

Rosette Ø 65.

L. 62 mm.

Mit STOP/CHECK-Funktion:

- STOP-Funktion: Absperrventil integriert.

- CHECK-Funktion: Funktionskontrolle der Rückflussverhinderer, wenn vorhanden (DELABIE-Patent).

Verpackungseinheit 2 Stück.

30 Jahre Garantie.