**Duschsystem mit EP-Einhebelmischer**

Duschsystem mit Mischbatterie mit Druckausgleichsfunktion

Mit Standard S-Anschlüssen

Artikelnummer: **2239EPSKIT**

Ausschreibungstext

Duschsystem mit Einhebelmischer.

• Duschsystem für Wandmontage mit Brause-Einhebelmischer EP.

Keramikkartusche Ø 40 mit Druckausgleichsfunktion (EP) und voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Absoluter Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).

Konstante Temperatur, unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen.

Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min.

Körper aus Messing verchromt und Betätigung durch Bügelgriff.

Brauseabgang G 1/2B mit integriertem Rückflussverhinderer.

Mischbatterie mit 2 Standard S-Anschlüssen G 1/2B x G 3/4B.

Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

• Höhenverstellbare Handbrause (Art. 811) auf verchromter Brausestange mit Brauseschieber (Art. 820), Seifenablage und Brauseschlauch (Art. 834T1).

Duschsystem besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.