

Selbstschluss-Mischbatterie  TEMPOMIX 3
Besonders leichte Betätigung, Vorabsperrungen
Einhandbedienung, Wandmontage, L. 110

Artikelnummer: 794160


Ausschreibungstext

Selbstschluss-Mischbatterie für Waschtisch, Wandmontage:

Besonders leichte Betätigung.

Temperatureinstellung und Betätigung über den Bediengriff.

Laufzeit voreingestellt auf ~7 Sek., einstellbar auf 6 bis 9 Sek.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 3 bis 6 l/min.

Vandalengeschützter und verkalkungsarmer Strahlregler.

Körper aus Metal massiv verchromt L. 110 mm.

Für Hinterwandmontage.

PEX-Anschlussschläuche G 3/8 mit Vorabsperrungen, Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Einstellbare Warmwasserbegrenzung.

30 Jahre Garantie.
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