**Selbstschluss-Mischbatterie TEMPOMIX 3**

Besonders leichte Betätigung, Vorabsperrungen

Einhandbedienung, Wandmontage, L. 190

Artikelnummer: **794165**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Mischbatterie für Waschtisch, Wandmontage:

Besonders leichte Betätigung.

Temperatureinstellung und Betätigung über den Bediengriff.

Laufzeit voreingestellt auf ~7 Sek., einstellbar auf 3 bis 10 Sek.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar,einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.

Vandalengeschützter und verkalkungsarmer Strahlregler.

Körper aus Messing massiv verchromt L. 190 mm.

Für Hinterwandmontage.

PEX-Anschlussschläuche G 3/8 mit Vorabsperrungen, Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Einstellbare Warmwasserbegrenzung.

30 Jahre Garantie.