**Elektronischer Flüssigseifenspender für Wandmontage, 1 Liter**

Spender für Flüssigseife oder hydroalkoholische Desinfektionslösung

Batteriebetr.,Edst. Werkstoff 1.4301 pulverb. weiß

Artikelnummer: **512066W**

Ausschreibungstext

Elektronischer Seifenspender für Wandmontage.

Spender für Flüssigseife oder hydroalkoholische Desinfektionslösung.

Vandalengeschützte Ausführung mit Schloss und gleichschließendem DELABIE Schlüssel.

Berührungslose Auslösung: automatische Erfassung der Hände durch Infrarotsensor (Erfassungsbereich einstellbar).

Gehäuse aus bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Gehäuse aus einem Stück gefertigt: für einfache Reinigung und bessere Hygiene.

Verschwendungsarme Dosierpumpe: je Dosiereinheit 0,8 ml (bis auf 7 Dosiereinheiten pro Betätigung einstellbar).

Anti-Verstopfungsmodus aktivierbar: für den Fall seltener Nutzungen.

Automatischer Seifenspender: Betrieb durch 6 mitgelieferte Batterien AA 1,5 V (DC9V) im Gehäuse des Seifenspenders integriert.

Leuchtanzeige weist auf schwache Batterie hin.

Innenbehälter mit großer Öffnung: erleichtert das Befüllen mit großen Gebinden.

Mit Kontrollfenster.

Oberfläche Edelstahl Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet weiß.

Materialstärke Edelstahl: 1 mm.

Fassungsvermögen: 1 Liter.

Maße: 90 x 105 x 256 mm.

Für Flüssigseife auf pflanzlicher Basis, Maximal-Viskosität: 3.000 mPa.s.

Geeignet für hydroalkoholische Desinfektionslösung.

CE-Kennzeichnung.

Elektronischer Seifenspender für Wandmontage mit 30 Jahren Garantie.