**Brausearmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP**

Einhebelmischer für Wandmontage, Bügelgriff

Mit Standard S-Anschlüssen

Artikelnummer: **2539EPS**

Ausschreibungstext

Brause-Einhebelmischer für Wandmontage.

Keramikkartusche Ø 40 mit Druckausgleichsfunktion und voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).

Konstante Temperatur, unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen im Leitungsnetz.

Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min.

Körper aus Messing verchromt und Betätigung durch Bügelgriff.

Brauseabgang G 1/2B mit integriertem Rückflussverhinderer.

Mischbatterie mit Standard S-Anschlüssen G 1/2B x G 3/4B.

Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM, besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Brausearmatur geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.