**Automatischer Schlauchaufroller**

Mit Schlauch L.15 m und Reinigungspistole

Artikelnummer: **5676T2**

Ausschreibungstext

Automatischer Schlauchaufroller mit stoßfester Reinigungspistole und Schlauch L. 15 m mit Schlauchführung.

Maximale Betriebstemperatur: 50°C.

Durchfluss 23 l/min bei 3 bar.

Maximaler Betriebsdruck 20 bar, 12 bar mit Reinigungspistole.

Schlauchaufroller mit Trommel Ø 425 mm aus ABS.

Halterung aus Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Zu ergänzen mit Eckventil mit integriertem Rohrunterbrecher, zur Unterbindung von Rücksaugen von Nichttrinkwasser in die Trinkwasserinstallation.

Schlauchaufroller mit 30 Jahren Garantie.