**Schokwerende sproeier**

Met regelbare straal

Referentie: **433011**

 Beschrijving voor bestektekst

Sproeier met regelbare straal, met schokbestendige bescherming.

Ergonomische hendel met bescherming voor een gemakkelijke grip.

Intern mechanisme bestand tegen chemische producten.

Maximum temperatuur: 50°C.

Maximum druk: 12 bar.

De sproeier kan geblokkeerd worden in open stand aan de hand van het lipje.

Aansluiting op de slang door middel van een demonteerbare snelkoppeling.

30 jaar garantie.