**Stoßfeste Reinigungspistole**

Mit einstellbarem Strahl

Artikelnummer: **433011**

Ausschreibungstext

Stoßfeste Reinigungspistole mit einstellbarem Strahl.

Ergonomischer Griff mit Ummantelung für höhere Griffsicherheit.

Innenliegende Funktionsteile beständig gegenüber Chemikalien.

Maximale Betriebstemperatur: 50 °C.

Maximaler Betriebsdruck: 12 bar.

Feststellbügel ermöglicht Dauerbetrieb.

Anschluss an Schlauch durch abnehmbare Schnellkupplung.

30 Jahre Garantie.