**Geschirrspülbrause-Garnitur schwarz ohne Armatur**

Mit Auslaufventil und schwenkbarem Auslaufrohr

Schl. schw + Handbrause m. verkalkungsarmer Düse

Artikelnummer: **433622**

Ausschreibungstext

Geschirrspülbrause-Garnitur schwarz ohne Armatur, geeignet für die intensive Nutzung in Großküchen.

Auslaufventil mit schwenkbarem Auslaufrohr L. 200.

- Volle Wasserleistung nach 1/4-Umdrehung.

- Flachtelleroberteil mit verstärktem Mechanismus und ergonomischem Bediengriff.

Handbrause schwarz mit einstellbarem Strahl, Durchflussmenge 9 l/min (Art. 433010).

Handbrause mit verkalkungsarmer Düse und Stoßschutz.

Panzerschlauch L. 0,95 m schwarz Lebensmittelqualität.

Kurzes Steigrohr 3/4" aus Messing für Wandarmaturen.

Einstellbare Schelle für Wandbefestigung.

Edelstahl-Tragfeder.

30 Jahre Garantie.

Modell ohne Armatur, als Komplettset zur Reparatur bestehender Geschirrspülbrause-Garnituren.