**Waschtisch-Einhebelmischer**

Mischbatterie Wandmontage mit Schwenkauslauf L.200, Hygienehebel L.150

Mit S-Anschlüssen STOP/CHECK

Artikelnummer: **2445L**

Ausschreibungstext

Waschtisch-Einhebelmischer für Wandmontage.

Mit flachem Schwenkauslauf unten L. 200 und Hygiene-Strahlregler, geeignet zur Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL.

Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.

Keramikkartusche Ø 40 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Körper und Auslauf innen glatt und mit minimalem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).

Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min.

Körper aus Messing verchromt.

Mit Hygienehebel L. 150.

Mit S-Anschlüssen STOP/CHECK G 1/2B x G 3/4B speziell konzipiert für die Anforderungen im Gesundheitsbereich.

Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.