**Waschtisch-Einhebelmischer**

Mischbatterie für Wandmontage mit Schwenkauslauf L.200, Bügelgriff

Mit Standard S-Anschlüssen

Artikelnummer: **2445S**

Ausschreibungstext

Waschtisch-Einhebelmischer für Wandmontage.

Einhebelmischer mit flachem Schwenkauslauf unten L. 200 mit Hygiene-Strahlregler.

Geeignet zur Anbringung eines endständigen BIOFIL Wasserfilters.

Mischbatterie mit Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.

Klassische Keramikkartusche Ø 40 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Körper und Auslauf mit glatten Innenflächen und geringem Wasservolumen.

Durchflussmenge reguliert auf 5 l/min.

Körper aus Messing verchromt.

Betätigung durch Bügelgriff.

Mischbatterie mit Mittenabstand 150 mm geliefert mit Standard S-Anschlüssen G 1/2B x G 3/4B.

Empfohlene Montagehöhe: 110-200 mm über der Waschtischoberkante.

Einhebelmischer besonders für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken geeignet.

Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.