**Waschtisch-Einhebelmischer**

Mischbatterie für Wandmontage mit Schwenkauslauf L.200, Bügelgriff

Mit Standard S-Anschlüssen

Artikelnummer: **2445S**

Ausschreibungstext

Waschtisch-Einhebelmischer für Wandmontage.

Flacher Schwenkauslauf unten L. 200 mit Hygiene-Strahlregler, geeignet zur Anbringung eines endständigen BIOFIL Wasserfilters.

Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.

Keramikkartusche Ø 40 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Körper und Auslauf mit glatten Innenflächen und geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).

Die Geschwindigkeit des Wassers in diesen Rohren reduziert die Entwicklung von Biofilm erheblich.

Durchflussmenge reguliert auf 5 l/min.

Körper aus Messing verchromt.

Betätigung durch Bügelgriff.

Mit Standard S-Anschlüssen G 1/2B x G 3/4B.

Empfohlene Montagehöhe: 110-200 mm über der Waschtischoberkante.

Einhebelmischer besonders für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken geeignet.

Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.