**Ultraschneller Händetrockner HIGHFLOW**

Mit Starkluftstrom

Edelstahl Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet weiß

Artikelnummer: **510622W**

Ausschreibungstext

Luftstrom-Händetrockner HIGHFLOW.

Verstärkte Ausführung.

Leucht-Düse setzt mittig einen konzentrierten Luftstrom auf die Hände mit einer Geschwindigkeit von 230 km/h frei.

Ultraschneller elektrischer Händetrockner: Händetrocknen in 10 bis 12 Sekunden.

Wahlweise Warm- oder Kaltluftstrom, Schalter für Nutzer unzugänglich.

Automatischer Händetrockner durch Erfassung mit Infrarotsensor.

Intelligente Technologie: automatisches Abschalten bei Entfernen der Hände.

Antiblockiersicherheit: automatisches Abschalten nach einer Laufzeit von 60 Sekunden.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet weiß.

Einfache Reinigung: Gehäuse aus einem Stück gefertigt.

Materialstärke Edelstahl: 1 mm.

Luftdurchsatz: 39 l/s.

Luftgeschwindigkeit: 230 km/h.

Geringer Energieverbrauch: 1.350 W.

220-240 V~ / 50 Hz.

Geräuschpegel: 70 dBA.

Maße: 175 x 238 x 267 mm.

Gewicht: 4 kg.

Schutzklasse I, IP23.

CE-Kennzeichnung.

3 Jahre Garantie.