**Elektronischer Flüssigseifenspender für Wandmontage BINOPTIC**

Spender für Flüssig- oder Schaumseife

Netzbetrieb, Edelstahl 1.4301 verchromt, Hw.-Mont.

Artikelnummer: **512111P**

Ausschreibungstext

Elektronischer Seifenspender für Wandmontage.

Spender für Flüssig- oder Schaumseife.

Vandalengeschützte Ausführung für Hinterwandmontage mit Wandstärke bis zu 110 mm.

Berührungslose Auslösung: automatische Erfassung der Hände durch Infrarotsensor.

Auslauf aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 verchromt.

Verschwendungsarme Dosierpumpe.

Separate Elektronik-Box für Montage unter dem Waschtisch oder in einem Technikraum hinter der Wand.

Automatischer Seifenspender: Netzbetrieb mit Trafo 230/6 V.

Für Flüssigseife auf pflanzlicher Basis, Maximal-Viskosität: 3.000 mPa.s oder spezielle Schaumseife.

Auslauflänge insgesamt: 115 mm.

Flexibler Saugschlauch 1,20 m für separaten Seifentank im Lieferumfang enthalten.

Elektronischer Seifenspender für Wandmontage mit 30 Jahren Garantie.

CE-Kennzeichnung.