**Urinal DELTA HD wandhängend**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert - Spülwasseranschluss hinten

Artikelnummer: **164770**

Ausschreibungstext

Einzelurinal wandhängend spülrandlos.

Montierbar auf allen handelsüblichen Installationssystemen.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Materialstärke: 1,2 mm.

Spülwasseranschluss von hinten (verdeckt).

Vandalenschutz: Abgang verdeckt, Siphon verdeckt, verstärkte Wandmontageplatte.

Schnelle und einfache Montage: Befestigung von vorn auf Edelstahl-Wandmontageschiene.

Mit Siphon 1 1/2". Mit Befestigungsmaterial und TORX-Sicherheitsschrauben.

CE-Kennzeichnung. Spülverhalten mit Spülmenge 2 l gemäß EN 13407.

Gewicht: 7,5 kg.

30 Jahre Garantie.