**Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 3**

Batterie integriert

Für Paneel, Elektronik integriert

Artikelnummer: **443016**

Ausschreibungstext

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Paneel:

Betrieb durch integrierte 6V-Lithium-Batterie Typ CR-P2.

Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer Strahlregler.

Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Aktiv-Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.

Körper aus Messing massiv verchromt.

Abdeckkappe geschützt durch 2 verdeckte Befestigungen und mit selbsterklärendem Piktogramm.

Paneelmontage von 1 bis 4 mm.

Ø 50, L. 190 mm.

Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.