**Schlauch für Aufroller**

L. 15 m

Artikelnummer: **435576**

Ausschreibungstext

Schlauch L. 15 m für Aufroller 5675T2 und 5676T2.

Maximale Betriebstemperatur: 70 °C.

Maximaler Betriebsdruck: 20 bar im Dauereinsatz.