**Ablaufventil HYGIENA**

Ablaufventil mit gewölbtem Einlaufgitter

G 1 1/4B, kurzes Modell

Artikelnummer: **6110**

Ausschreibungstext

Hygienisches Waschtisch-Ablaufventil G 1 1/4B mit gewölbtem Einlaufgitter (ohne Wasserrückstände).

Freier Wasserablauf, ohne Zentralschraube (unterbindet Ansammlung von Rückständen und begrenzt Bakterienablagerungen).

Gitter Messing poliert verchromt, Körper ABS verchromt.

Einbauhöhe mind. 1 mm, max. 2 mm.

Gemäß DIN EN 274-1.

Waschtisch-Ablaufventil mit 30 Jahren Garantie.