**Be-Line® WC-Bürstengarnitur für Wandmontage**

Modell mit Fixierung durch Diebstahlsicherung

Edelstahl 1.4301 pulverbesch. anthrazit-metallic

Artikelnummer: **4048C**

Ausschreibungstext

Be-Line® WC-Bürstengarnitur für Wandmontage.

Verstärkte Ausführung für Wandmontage mit WC-Bürste: Fixierung mit Diebstahlsicherung

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet anthrazit-metallic.

Leichte Reinigung: Kunststoffeinsatz von oben herausnehmbar.

Kunststoffeinsatz mit Reservoir: verhindert, dass Bürste in stagnierendem Wasser steht und bei weiteren Benutzungen Spritzer verursacht.

Edelstahlstärke: Körper 1 mm.

Maße: Ø 90 x 330 mm.

30 Jahre Garantie.