

Waschtisch-Mischbatterie mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP
Hoher Einhebelmischer für Einlochmontage mit Druckausgleichs-Kartusche
Einhebelmischer mit festem Auslauf H. 200

Artikelnummer: 2565T5EP


Ausschreibungstext

Waschtisch-Mischbatterie SECURITHERM mit Druckausgleichsfunktion, für Standmontage. 

Einhebelmischer für Einlochmontage mit festem Auslauf H. 200 L. 170 

Hohe Mischbatterie mit Hygiene-Strahlformer BIOSAFE, geeignet zur Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL. 

Absoluter Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt). 

Konstante Entnahmetemperatur unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen im Leitungsnetz.

Keramikkartusche Ø 35 mit Druckausgleichsfunktion mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung. 

Körper und Auslauf innen glatt (begrenzt Bakterienablagerungen). 

Einfache thermische Desinfektion möglich ohne Demontage des Bedienhebels oder Absperren der Kaltwasserversorgung. 

Durchflussmenge reguliert auf 5 l/min.

Körper und Sockel aus Messing verchromt. 

Hygienehebel L. 185 für Betätigung ohne Handkontakt. 

Flexible PEX-Anschlussschläuche G3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern. 

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen. 

Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken. 

Einloch-Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. 

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.
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