**Handwaschbecken PMR XS für Wandmontage**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert

Mit Hahnloch Ø 35 rechts

Artikelnummer: **123400**

Ausschreibungstext

Handwaschbecken für Wandmontage.

Becken-Innendurchmesser: 310 mm.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche satiniert.

Materialstärke: 1,2 mm.

Kanten abgerundet.

Mit Hahnloch Ø rechts.

Mit Ablaufventil 1 1/4".

Ohne Überlauf.

Mit Befestigungsmaterial.

CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688.

Gewicht: 3,9 kg.

30 Jahre Garantie.