**Waschrinne CANAL für Wandmontage**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert - B. 1.800 mm

Mit 3 Hahnlöchern Ø 22

Artikelnummer: **121280**

Ausschreibungstext

Waschrinne für Wandmontage, 3 Waschplätze - 1.800 mm.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche satiniert.

Materialstärke: Innenkörper 0,8 mm, abgekanteter Rand und Wandkonsolen 1,5 mm.

Einfache Montage: keine Abdeckleiste erforderlich, geringes Gewicht.

Für Armaturen für Wand- oder Standmontage.

Ablauf seitlich rechts.

Mit 3 Hahnlöchern Ø 22.

Mit hygienischem Ablaufventil G 1 1/4B mit gewölbtem Einlaufgitter. Ohne Überlauf.

Mit Befestigungsmaterial.

CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14296.

Gewicht: 10,3 kg.

Auf Wunsch erhältlich: Rückwand aus Edelstahl (Art. 100280).

30 Jahre Garantie.

[Alte Artikelnummer: 0211280020]