**Duschelement SPORTING 2 SECURITHERM**

Elektronisch für Netzbetrieb, mit Thermostat, Komfort Düse, Set 2/2

Unterputzanschluss, anodisiertes Aluminium

Artikelnummer: **714910**

Ausschreibungstext

Elektronisches Duschelement mit Thermostat - Unterputzanschluss:

Gehäuse aus anodisiertem und matt verchromtem Aluminium.

Netzbetrieb 230/6 V.

Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, Auslösung bei Annäherung der Hand 4 cm vor den Sensor.

Gezielte Abschaltung, andernfalls automatisch nach ~60 Sekunden.

Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar, Komfort-Regenstrahl.

Fester, vandalengeschützter und verkalkungsarmer Brausekopf mit automatischem Durchflussmengenregler.

Schutzfilter und Rückflussverhinderer zugänglich.

Mit integrierten Vorabsperrungen.

Unterputzanschlüsse G 1/2B (kompaktes Anschluss-Modul Set 1/2)

Elektronisches Duschelement geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

Die SECURITHERM Technologie:

Thermostat-Mischbatterie für Brause direkt im Kopf des Duschelements integriert.

Einstellung der Temperatur durch den Installateur.

Konstante Temperatur, voreingestellt auf 38 °C.

Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.

Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.