**Duschelement SECURITHERM**

Selbstschließend, mit Thermostat

Anschluss oben, Handbrause, Aluminium

Artikelnummer: **792370**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Duschelement mit Thermostat:

Gehäuse aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage.

Anschluss von oben mit geraden Vorabsperrungen G 1/2B.

Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM.

Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1. Temperaturanschlag bei 38 °C, 2. Anschlag bei 41 °C.

Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.

Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.

Geeignet für thermische Desinfektionen.

Besonders leichte Betätigung.

Handbrause mit Brauseschlauch abnehmbar durch Schnellkupplung mit Wasserstop.

Selbstschluss-Armatur ~30 Sekunden für die Betätigung der Handbrause mit Brauseschieber auf verchromter Brausestange.

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.

Verdeckte Befestigungen.

Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.