**Installationssystem TEMPOFIX 3 für Urinal**

Für Urinal FINO und DELTACERAM

Artikelnummer: **543130**

Ausschreibungstext

Installationssystem für Urinal FINO oder DELTACERAM:

Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl schwarz für Vorwandmontage.

Befestigung auf Boden und in tragender Wand durch Metalldübel (im Lieferumfang enthalten).

Mittenabstand einstellbar.

Höhenverstellbar durch Teleskop-Gestell von 0 bis 200 mm.

Abflussrohr Ø 50 mit Steckmuffe.

Lieferung vormontiert.

Entspricht den Anforderungen der NF D12-208 (Belastungstest).

Geeignet für Wandaufbau von 13 bis 120 mm.

Geeignet für Urinale HYBRIMATIC (FINO oder DELTACERAM).

Auch für alle marktüblichen Urinale mit Schlauch geeignet.

30 Jahre Garantie.