**Selbstschluss-Mischbatterie TEMPOSOFT MIX 2**

Besonders leichte Betätigung

Mischhebel Standard

Artikelnummer: **742510**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Mischbatterie für Waschtisch, Standmontage:

Besonders leichte Betätigung.

Laufzeit ~7 Sekunden.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer, vandalengeschützter Strahlregler.

Körper aus Messing massiv verchromt.

PEX-Anschlussschläuche G 3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Seitlicher Mischhebel Standard mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.