**Duscharmatur TEMPOMIX**

Selbstschließend, mit Einhandsteuerung

Aufputzmontage, Durchgangsform

Artikelnummer: **790000**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Duscharmatur für Aufputzmontage:

Einhand-Selbstschlussmischer TEMPOMIX 3/4".

Für Aufputzmontage.

Temperatureinstellung und Auslösung über den Bediengriff.

Mit Warmwasserbegrenzung (justierbar durch den Installateur).

Besonders leichte Betätigung.

Laufzeit ~30 Sekunden.

Durchflussmenge 12 l/min bei 3 bar, einstellbar.

Messing massiv verchromt.

Mit integrierten Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Bediengriff aus Metall verchromt.

Ohne Anschlusswinkel, Mittenabstand 90 mm.

30 Jahre Garantie.