**Einhebelmischer für Einloch-Standmontage - 60 l/min**

Schwenkauslauf H. 685 L. 300

Auf Standsäule

Artikelnummer: **5652**

Ausschreibungstext

Einhebelmischer für Einloch-Standmontage auf Standsäule zur Montage am Küchenherd.

Schwenkauslauf Ø 22 H. 685 L. 300 mit hygienischem Strahlregler.

Keramikkartusche Ø 45.

Durchflussmenge 60 l/min bei 3 bar.

Auslauf innen glatt.

Betätigung durch Pin-Hebel.

Armaturenkörper und Auslauf aus Messing verchromt.

Mit Kupferrohr-Anschluss.

Verstärkte Befestigung.

30 Jahre Garantie.