**Einhebelmischer für Einloch-Standmontage - 60 l/min**

Schwenkauslauf H. 255 L. 200

Für große Spülwannen

Artikelnummer: **5650T2**

Ausschreibungstext

Einhebelmischer für Einloch-Standmontage für Großküchen.

Schwenkbares Auslaufrohr H. 255 L. 200 mit Hygiene-Strahlregler.

Keramikkartusche Ø 45.

Durchflussmenge 60 l/min bei 3 bar.

Auslauf innen glatt.

Betätigung durch Pin-Hebel.

Körper und Auslauf aus Messing verchromt.

Mit Kupferrohr-Anschluss.

Mit verstärkter Befestigung.

30 Jahre Garantie.