**Einhebelmischer für Einloch-Standmontage - 60 l/min**

Schwenkauslauf H. 355 L. 300

Für große Spülwannen

Artikelnummer: **5650T3**

Ausschreibungstext

Einhebelmischer für Einloch-Standmontage für Großküchen.

Schwenkbares Auslaufrohr H. 355 L. 300 mit Hygiene-Strahlregler.

Keramikkartusche Ø 45.

Durchflussmenge 60 l/min bei 3 bar.

Auslauf innen glatt.

Betätigung durch Pin-Hebel.

Körper und Auslauf aus Messing verchromt.

Mit Kupferrohr-Anschluss.

Mit verstärkter Befestigung.

30 Jahre Garantie.