**Trinkbrunnen SD mit Schwanenhalsarmatur**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert

Mit integrierter Armatur

Artikelnummer: **180820**

Ausschreibungstext

Trinkbrunnen für Wandmontage.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche satiniert.

Materialstärke: 1,2 mm.

Kanten abgerundet.

Mit Trinksprudler: verchromt, mit sofortiger Abschaltung und einstellbarer Durchflussmenge, Anschluss G 3/8B.

Mit Schwanenhalsarmatur zum Befüllen von Trinkflaschen: Körper aus Messing verchromt und Auslauf aus Edelstahl, mit sofortiger Abschaltung und einstellbarer Durchflussmenge, Anschluss G 3/8B.

Eingeprägter, flacher Siebablauf, ohne Schraube: reinigungsfreundlich und vandalengeschützt.

Mit Ablaufventil 1 1/4".

Mit Befestigungsmaterial.

Gewicht: 3 kg.

30 Jahre Garantie.