**Elektronische Mischbatterie BLACK BINOPTIC MIX**

Netzbetrieb, H. 110 mm

Mischhebel Standard, Auslauf innen glatt

Artikelnummer: **378MCHB**

Ausschreibungstext

Elektronische Waschtisch-Mischbatterie matt schwarz für Standmontage:

Externe Elektronik-Box IP65.

Netzbetrieb mit integriertem Trafo 230/12 V.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer Strahlregler.

Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Aktiv-Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.

Körper aus Messing verchromt.

Oberfläche Chrom matt schwarz.

PEX-Anschlussschläuche mit Schutzfiltern und Magnetventilen G 3/8B.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.

Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).

Seitlicher Mischhebel Standard mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.