**Selbstschluss-Ventil TEMPOSTOP**

Mit Antiblockiersicherheit (AB)

Hinterwandmontage, G 1/2B

Artikelnummer: **748110**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Ventil für Waschtisch, Hinterwandmontage:

Laufzeit ~7 Sekunden.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bis 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.

Körper aus Metall verchromt G 1/2B.

Betätigung ≤ 200 mm, Auslauf ≤ 230 mm.

Verdrehsicherung und Kontermutter.

Antiblockiersicherheit AB: Das Wasser fließt erst nach Loslassen des Bedienknopfes.

30 Jahre Garantie.

[Alte Artikelnummer: 741743]