**Duschkombination TEMPOSTOP**

Selbstschließend, mit Antiblockiersicherheit (AB)

Hinterwandmontage 200 mm, AB, Brausekopf ROUND

Artikelnummer: **747110**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Duschkombination für Hinterwandmontage:

Selbstschluss-Ventil TEMPOSTOP G 1/2B für vorgemischtes Wasser.

Für Wandstärke ≤ 200 mm.

Laufzeit ~15 Sekunden.

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.

Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler.

Betätigungsknopf aus Metall verchromt.

Verdeckte Befestigung und Verdrehsicherung.

Gewindestangen zuschneidbar.

Antiblockiersicherheit AB: Das Wasser fließt erst nach Loslassen des Betätigungsknopfes.

30 Jahre Garantie.

[Alte Artikelnummer: 747214]