**Urinalspüler TEMPOSTOP**

Spülzeit 3 Sekunden

Hinterwandmontage 200 mm

Artikelnummer: **777110**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Druckspüler für Urinal, Hinterwandmontage:

Für Standard- oder Absaugurinal.

Für Wandstärke ≤ 200 mm.

Geeignet für Regenwasser.

Spülzeit ~3 Sekunden.

Spülmenge voreingestellt auf 0,15 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar.

Körper aus Metall verchromt G 1/2B.

Betätigungsknopf mit Verdrehsicherung.

Verbindungsstück aus Messing massiv.

Gewindestange zuschneidbar.

30 Jahre Garantie.

[Alte Artikelnummer: 777200]