**WC-Druckspüler TEMPOFLUX 1**

Selbstschließend

Hinterwandmontage 200 mm

Artikelnummer: **761110**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Druckspüler Set für WC, Hinterwandmontage:

Für Wandstärke ≤ 200 mm.

Besonders leichte Betätigung.

Spülzeit ~7 Sekunden.

Rohrunterbrecher.

Integrierte Vorabsperrung mit Durchfluss-/Spülmengeneinstellung.

Körper aus Metall verchromt.

Anschluss von oben G 3/4B.

Mit Spülrohrverbinder Ø 32/55.

Gewindestange zuschneidbar.

Versorgungsanschluss: freier Innendurchmesser mindestens 20 mm.

Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek. bei 1 bar Fließdruck.

Geeignet für Regenwasser.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

[Alte Artikelnummer: 761200]