**WC-Druckspüler TEMPOCHASSE**

Selbstschließend

Hinterwandmontage 200 mm

Artikelnummer: **760110**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Druckspüler Set für WC, Hinterwandmontage:

Für Wandstärke ≤ 200 mm.

Spülzeit ~7 Sekunden.

Rohrunterbrecher.

Gerade Vorabsperrung mit Durchfluss-/Spülmengeneinstellung.

Körper aus Metall verchromt.

Stoßfester Mechanismus.

Anschluss von oben G 1.

Spülrohrverbinder Ø 32/55.

Gewindestange zuschneidbar.

Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek. bei 1 bar Fließdruck.

Geeignet für Regenwasser.

30 Jahre Garantie.

[Alte Artikelnummer: 760150]