**Luftstrom-Händetrockner SPEEDJET 2 anthrazit mit HEPA-Filter**

Mit Starkluftstrom

Anthrazit-metallic antibakteriell

Artikelnummer: **510624C**

Ausschreibungstext

Händetrockner SPEEDJET 2 anthrazit-metallic mit beidseitigem Luftstrom.

Elektrischer, ultraschneller Händetrockner: Händetrocknen in 10 bis 12 Sekunden.

Komfort: Warmluft.

ABS antibakteriell für maximale Hygiene.

Abnehmbarer Wasserauffangbehälter verhindert Wasserrückstände auf Wand und Boden: vereinfachte Wartung und Reinigung.

HEPA-Filter: filtert 99,99 % der Bakterien heraus und reinigt die abgegebene Luft.

Automatische Betätigung durch Infrarotsensor.

Intelligente Technologie: automatisches Abschalten bei Entfernen der Hände.

Antiblockiersicherheit: automatisches Abschalten nach einer Laufzeit von 30 Sekunden.

Maße: 180 x 320 x 540 mm.

Gewicht: 6,83 kg.

Energieersparnis: automatisches Abschalten des Heizwiderstands ab einer Temperatur von > 25 °C.

Geringer Energieverbrauch: 1.050 W Leistung ohne Heizmodus, 1.550 W im Heizmodus.

230 V~ / 50-60 Hz.

Luftdurchsatz: 61 l/s. Luftgeschwindigkeit: 540 km/h.

Geräuschpegel: 66 dBA.

Schutzklasse II, IP21.

CE-Kennzeichnung.

3 Jahre Garantie.