**Elektronische Waschtisch-Mischbatterie TEMPOMATIC MIX 5**

Netzbetrieb - Steckernetzteil

Mischhebel Standard, Elektronik integriert

Artikelnummer: **499101**

Ausschreibungstext

Elektronische Waschtisch-Mischbatterie für Standmontage:

Netzbetrieb 230/6 V mit Steckernetzteil.

Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer Strahlregler.

Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Aktiv-Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.

Körper aus Metall verchromt.

PEX-Anschlussschläuche G 3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.

Seitlicher Mischhebel Standard mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.