**Unterputzkasten für TEMPOMIX 3 Waschtisch**

Wasserdicht, Set 1/2

Unterputzmontage

Artikelnummer: **794BOX3**

Ausschreibungstext

Wasserdichter Unterputzkasten für TEMPOMIX 3 Waschtisch Set 1/2 (Rohbauset):

- Flansch mit integrierter Dichtung.

- Wasseranschluss außerhalb des Kastens und Wartung von vorne.

- Flexible Installation (Ständerwand, Massivwand, Paneel).

- Geeignet für Wandstärken von 10 bis 120 mm (die Einbautiefe des Unterputzkastens beträgt mindestens 93 mm).

- Anpassbar an Standard- oder „Pipe-in-pipe“-Rohrleitungen.

- Vorabsperrungen mit Durchflussmengeneinstellung, Schutzfilter, Rückflussverhinderer und Kartusche integriert und von vorne zugänglich.

- Einhand-Mischbatterie TEMPOMIX 3 G 1/2.

- Lieferung in 2 Teilen: Bauteile während Spülung der Rohrleitungen geschützt.

30 Jahre Garantie.

Mit Betätigungsplatten Artikelnummern 794200 oder 794250 bestellen.